ams\_status

**258：加热喷嘴**

**259：剪断耗材丝**

**260:退料最后提示回抽**

**0：回抽完成**

**258：加热喷嘴**

**261：提示插入线材**

**262：插入成功，提示观察喷嘴**

**263：确认之后挤出材料并冲刷**

**768：进料完成**

**1280：正在打印（不确定）**

print\_error

**0没有问题**

**50364435暂停**

**318750723 提示拔出耗材**

**318734339 提示拔出耗材（已经停止送出）需要点击重试**

**318750726提示插入耗材**

**318734343提示观察喷嘴**

**50364437 耗材用尽**

**50348044打印取消(done可以消除)**

hw\_switch\_state

**料线检测**

**1：正常**

**0：无料**